Gm-stage

Требуется спроектировать элемент крутизны с номиналами 0.25-1 мСм или 0.5-2 мСм. Для этого рассматривается две схемы. Инвертирующая и схема и схема с ОИ и дегенеративным резистором.

**Схема с ОИ**