Требуемые характеристики полифазных фильтров

Таблица 1 – Частотный план

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Частота | Разм. |
| GPS | 1575.42 | МГц |
| ГЛОНАСС | 1602 | МГц |
| Гетеродин | 1588.8 | МГц |
| ПЧ GPS | 13.38 | МГц |
| ПЧ ГЛОНАСС | 13.2 | МГц |